


*Тент-шатер ПВХ 6х12м*




**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцинкованная труба (1470мм) | 2  28 шт |
| 2 | Оцинкованная труба (1940мм) | 2  30 шт |
| 3 | Оцинкованная труба (1920мм) | pipe2  14 шт |
| 4 | Оцинкованная труба (1500мм) | 拉杆  14шт |
| 5 | Оцинкованная труба (500мм) | 拉杆  7 шт |
| 6 | 3-сторонний соединитель 110° | 4  4 шт |
| 7 | 4-сторонний  соединитель 110° | 5  10 шт |
| 8 | 3-сторонний соединитель 140° | 三通  2 шт |
| 9 | 4-сторонний  соединитель 140° | 四通  5 шт |
| 10 | 4-сторонний  соединитель | cross  10 шт |
| 11 | 3-сторонний соединитель | t  4 шт |
| 12 | Натяжной трос | ropes  4 шт |
| 13 | Колышек 6х180мм | pegs  14 шт |
| 14 | Колышек 4х180мм | pegs  54 шт |
| 15 | Крючок | 8  4 шт |
| 16 | Длинный фиксатор | elasticball  8146 шт |
| 17 | Короткий фиксатор | 7  26 шт |
| 18 | Треугольный крючок | 8  14 шт |
| 19 | Болт | SCREW  158 шт |
| 20 | Барашковая гайка | QQ截图20170324162126  28 шт |
| 21 | Крыша | roof  1 шт |
| 22 | Боковая стенка | sidewalls  12 шт |
| 23 | Торцевая стенка | door  2 шт |

**УСТАНОВКА**


1. Расположите все соединители и стойки 1 и 2, как указано на рисунке. Вставьте две трубы в соединитель и закрепите их с помощью болтов.




1. Внимание! После того, как Вы вставили стойки 1 и 2 в соединитель, закрепите их с помощью болтов. В обратном случае, каркас крыши утратит надежность и будет превышать по размеру полотно для крыши. С помощью болтов и барашковых гаек закрепите трубы 4, 5 и соединители 8,9,10,11. Барашковая гайка должна всегда оставаться внутри тента.

****




1. Поднимите одну сторону крыши и вставьте стойки.

**


1. Натяните полотно, как показано на картинке. Затем поднимите вторую сторону палатки и вставьте оставшиеся стойки.



1. С помощью веревок-фиксаторов закрепите боковые и торцевые стенки. Внимание! Используйте короткие фиксаторы для того, чтобы закрепить торцевые стенки к крыше, а длинные фиксаторы – для того, чтобы закрепить боковые стенки к крыше, а также боковые и торцевые стены между собой.



1. С помощью крючков и тросов закрепите тент к земле.



**ВНИМАНИЕ!**

1. Устанавливайте тент предельно осторожно. При сборке можно повредить полотно.
2. Во время сборки не давите на стойки каркаса, Вы можете их повредить.
3. Тенты предназначены для временного использования, убирайте их во время плохих погодных условий.
4. Устанавливайте тент только в тех местах, где Вы не повредите линии водопровода, газа и электрические провода.