**1) Дезинфекция воды**
Использование препарата позволяет быстро
и эффективно уничтожать широкий спектр патогенных микроорганизмов
(бактерий, вирусов, грибов).
**2) Борьба с водорослями**
Препарат содержит вещества, предотвращающие  рост водорослей в воде бассейна на длительное время
**3) Осветление (коагуляция) воды**
В
состав препарата входят вещества, позволяющие  устранить помутнение
воды бассейна, при этом эффективность осветления практически не зависит
от уровня рН
4**) «Стабилизация» жёсткости**
Использование
препарата в процессе эксплуатации бассейна способствует предотвращению
образования «известковых» отложений на поверхности  чаши бассейна и
теплообменного оборудования.
Препарат  рН – нейтрален; не содержит
хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для любого типа
бассейнов (в том числе SPA).
Применение: содержимое флакона  взболтать! Верхний колпачок флакона вместимостью 50мл используйте для дозировки!
Препарат
добавляют порциями непосредственно в  бассейн вблизи места подачи воды
(триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед
фильтрами) во время работы циркуляционного насоса.
Расход средства -
в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна. Содержание
«МАСТЕР-ПУЛа» в воде бассейна должно поддерживаться в пределах  2,5 - 5
мг/л - по препарату и контролироваться еженедельно либо в
аккредитованных лабораториях  (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство
об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005г.), либо вручную - с помощью
специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определять содержание действующих
веществ в воде.
**Рекомендуемые дозировки:**
- текущая
обработка: 25-30мл препарата на 10м3 воды еженедельно. При интенсивном
использовании бассейна увеличивают частоту использования и/или
дозировку в соответствии с показателем содержанием средства в воде.
-
первая обработка: 50-70мл  препарата на 10м3 воды. Требуется
технический перерыв в работе бассейна - не менее 12 часов при
непрерывной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть.
**Важные рекомендации:**
**- !**для
воды не из водопровода первую дезинфицирующую обработку  после
заполнения бассейна  и текущую дезинфекцию в течение первых 10-14 дней
рекомендуется проводить по стандартной методике с использованием
хлорных дезинфектантов («ХЛОРИТЭКС» или «ХЛОРОКСОН») для окисления всех
находящихся в воде примесей;
- через 10-14 дней после запуска
бассейна можно переводить бассейн на обработку «МАСТЕР-ПУЛом», для
этого необходимо тщательно промыть фильтр, проверить и откорректировать
(при необходимости) уровень рН (показатель рН воды бассейна должен
постоянно поддерживаться в интервале 7,0-7,4), дехлорировать воду
препаратом «АКВАДЕХЛОР».
**Препарат «МАСТЕР-ПУЛ»  не совместим с хлором и другими окислителями!**
**Меры предосторожности:**
беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при
попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды,
при необходимости обратиться к врачу.
**Состав:**  полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы.
**Срок годности:** один год.
Условия
хранения: хранить в крытом прохладном  помещении и герметично закрытой
оригинальной упаковке при температуре от 0 до +25оС. Беречь от нагрева
и прямых солнечных лучей.