|  |  |
| --- | --- |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. | SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. | SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. | БSKP_20180120_141525_21-196132243.jpg1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе. |