|  |  |
| --- | --- |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. | SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. | SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. |
| SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. | Б  SKP_20180120_141525_21-196132243.jpg   1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). 2. Затем одновременно зажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения. 3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.   Пульт ДУ готов к работе. |