**1) Дезинфекция воды**  
Использование препарата позволяет быстро  
и эффективно уничтожать широкий спектр патогенных микроорганизмов  
(бактерий, вирусов, грибов).  
**2) Борьба с водорослями**  
Препарат содержит вещества, предотвращающие  рост водорослей в воде бассейна на длительное время  
**3) Осветление (коагуляция) воды**  
В  
состав препарата входят вещества, позволяющие  устранить помутнение  
воды бассейна, при этом эффективность осветления практически не зависит  
от уровня рН  
4**) «Стабилизация» жёсткости**  
Использование  
препарата в процессе эксплуатации бассейна способствует предотвращению  
образования «известковых» отложений на поверхности  чаши бассейна и  
теплообменного оборудования.  
Препарат  рН – нейтрален; не содержит  
хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для любого типа  
бассейнов (в том числе SPA).   
Применение: содержимое флакона  взболтать! Верхний колпачок флакона вместимостью 50мл используйте для дозировки!  
Препарат  
добавляют порциями непосредственно в  бассейн вблизи места подачи воды  
(триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед  
фильтрами) во время работы циркуляционного насоса.  
Расход средства -  
в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна. Содержание  
«МАСТЕР-ПУЛа» в воде бассейна должно поддерживаться в пределах  2,5 - 5  
мг/л - по препарату и контролироваться еженедельно либо в  
аккредитованных лабораториях  (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство  
об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005г.), либо вручную - с помощью  
специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определять содержание действующих  
веществ в воде.  
**Рекомендуемые дозировки:**  
- текущая  
обработка: 25-30мл препарата на 10м3 воды еженедельно. При интенсивном  
использовании бассейна увеличивают частоту использования и/или  
дозировку в соответствии с показателем содержанием средства в воде.   
-  
первая обработка: 50-70мл  препарата на 10м3 воды. Требуется  
технический перерыв в работе бассейна - не менее 12 часов при  
непрерывной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть.  
**Важные рекомендации:**  
**- !**для  
воды не из водопровода первую дезинфицирующую обработку  после  
заполнения бассейна  и текущую дезинфекцию в течение первых 10-14 дней  
рекомендуется проводить по стандартной методике с использованием  
хлорных дезинфектантов («ХЛОРИТЭКС» или «ХЛОРОКСОН») для окисления всех  
находящихся в воде примесей;  
- через 10-14 дней после запуска  
бассейна можно переводить бассейн на обработку «МАСТЕР-ПУЛом», для  
этого необходимо тщательно промыть фильтр, проверить и откорректировать  
(при необходимости) уровень рН (показатель рН воды бассейна должен  
постоянно поддерживаться в интервале 7,0-7,4), дехлорировать воду  
препаратом «АКВАДЕХЛОР».   
**Препарат «МАСТЕР-ПУЛ»  не совместим с хлором и другими окислителями!**  
**Меры предосторожности:**  
беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при  
попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды,  
при необходимости обратиться к врачу.  
**Состав:**  полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы.   
**Срок годности:** один год.  
Условия  
хранения: хранить в крытом прохладном  помещении и герметично закрытой  
оригинальной упаковке при температуре от 0 до +25оС. Беречь от нагрева  
и прямых солнечных лучей.