Препарат рН - нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; с пониженным пенообразованием, добавляют с помощью мерника или автоматического дозирующего устройства непосредственно в плавательный бассейн около места подачи воды при работающем циркуляционном насосе.

Дополнительное назначение: рабочий раствор препарата (на 100мл Альгитинна - 600мл воды) может применяться для антигрибковой обработки пластиковых и резиновых дорожек, настилов, кафельных кромок.

Рекомендуемые дозировки препарата: предварительная обработка: на стены и дно бассейна (для дезинфекции и образования защитного слоя) нанести раствор препарата (на 200мл Альгитинна 10 л воды) и дать высохнуть. текущая обработка: 50мл (50г) на 10м3 воды (открытый бассейн) и 30мл (30г) на 10м3 воды (закрытый бассейн) один раз в три дня. "ударная" обработка: 150мл (150г) на 10м3 воды - по мере необходимости. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.

Меры предосторожности при использовании химии: беречь от детей; не смешивать с другой химией для бассейна; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: четвертичные соединения аммония; содержание основного вещества -17%.

Срок годности: три года с даты изготовления.

Условия хранения химии: хранить в герметичной упаковке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозировка, мл | Объём бассейна, м³ | | | | | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| текущая дезинфекция | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| "ударная" дезинфекция | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |