|  |  |
| --- | --- |
| **Кіраўніцтва карыстальніка****Знішчальнік насякомых JASMINE**Мадэль: GB-16BL GB-30BLЗнішчальнік насякомых JASMINE выкарыстоўвае прамяні ультрафіялету, якія эфектыўна прыцягваюць такіх насякомых, як мухі, моль, камары і многіх іншых. Насякомыя гінуць ад электрычнага току, які праходзіць па металічнай сетцы. Знішчальнік насякомых працуе без хімікатаў, без старонніх пахаў, без спрэяў, не забруджвае навакольнае асяроддзе, бяспечны для людзей і жывёл. Ідэальна падыходзіць для выкарыстання дома, на вытворчасці, у месцах грамадскага харчавання, лякарнях i т.п.**УВАГА:*** Высокае напружанне! 2012-11-14_105951Не дакранайцеся да металічнай рашоткi.
* Не дапускайце дзяцей да знiшчальнiка.
* Не кладзіце пабочныя металічныя прадметы ўнутр рашоткі.
* Не дапускайце пападання вады ці любых іншых вадкасцяў на прыбор.
* Не накрывайце прыбор падчас выкарыстання.
* Не ўсталёўвайце прыбор паблізу ад лёгкаўзгаральных прадметаў.
* Перад выкарыстаннем праверце напружанне сеткі.
* Ўсталёўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей.
* Пры пашкоджанні прыбора звярніцеся ў сэрвісны цэнтр або да кваліфікаванага адмыслоўца.
* Забаронена выкарыстоўваць знішчальнік у гаражах, адрынах і т. п. месцах.
* Перад чысткай прыбора абавязкова адключыце яго ад сеткі.
* Знішчальнік прызначаны толькі для працы ў бытавых памяшканнях.
* Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі (у тым ліку дзяцьмi) з абмежаванымі фізічнымі, адчувальнымі або разумовымі магчымасцямі, а таксама з людзьмі з недастатковым вопытам і ведамі, пакуль яны не атрымаюць інструкцыі адносна карыстання прыборам ад чалавека, адказнага за іх бяспеку.
* Захоўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей да 8 гадоў.
* Не пакідайце дзяцей без нагляду пры ўключаным прыборы.

**Сетка:** AC220-240V 50/60Hz | **Руководство пользователя****Уничтожитель насекомых JASMINE**Модель: GB-16BL GB-30BLУничтожитель насекомых JASMINE использует лучи ультрафиолета, которые эффективно привлекают таких насекомых, как мухи, моль, комары и многие другие. Насекомые погибают от электрического тока, проходящего по металлической сетке. Уничтожитель насекомых работает без химикатов, без посторонних запахов, без спреев, не загрязняет окружающую среду, безопасен для людей и животных. Идеально подходит для использования дома, на производстве, в местах общественного питания, больницах и т.п. **ВНИМАНИЕ:*** Высокое напряжение! 2012-11-14_105951Не прикасайтесь к металлическим решеткам.
* Не допускайте детей к уничтожителю.
* Не кладите посторонние металлические предметы внутрь решетки.
* Не допускайте попадания воды или любых других жидкостей на прибор.
* Не накрывайте прибор во время использования.
* Не устанавливайте прибор вблизи от легковоспламеняемых предметов.
* Перед использованием проверьте напряжение сети.
* Устанавливайте прибор вдали от детей.
* При повреждении прибора обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
* Запрещено использовать уничтожитель в гаражах, сараях и т.п. местах.
* Перед чисткой прибора обязательно отключите его от сети.
* Уничтожитель предназначен только для работы в бытовых помещениях.
* Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, пока они не получат инструкции относительно пользования прибором от человека, ответственного за их безопасность.
* Храните прибор вдали от детей младше 8 лет.
* Не оставляйте детей без присмотра при включенном приборе.

**Питание:** AC220-240V 50/60Hz |



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Знешняя рашотка2. Трымальнікі рашоткі3. Трансфарматар высокага напружання4. LED-панэль5. LED-трансфарматар6. Сеткавы шнур7. Латок для насякомых8. Высакавольтная рашотка | 1. Внешняя решетка2. Держатели решетки3. Трансформатор высокого напряжения4. LED-панель5. LED-трансформатор6. Сетевой шнур7. Лоток для насекомых8. Высоковольтная решетка |