Для средних по размеру бассейнов, а также для частных летних бассейнов открытого типа идеально подойдет сухой гранулированный препарат "Экви-минус" в дозировочных пакетах.

Препарат добавляется порциями непосредственно в воду бассейна, вблизи места подачи, или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами). Рекомендуемая дозировка: для снижения значения рН на 0,1 требуется добавить 100 г препарата на 10 куб м воды. Жёсткая вода, а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок.

Меры предосторожности: беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: натрия гидросульфат; содержание основного вещества не менее 95%. Срок хранения: два года с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов; беречь от влаги.

В дополнении к основному своему свойству - понижению уровня рН, "Экви-минус" при регулярном использовании выполняет еще и роль "декальцита" (средства препятствующего образованию известковых отложений на облицовочной плитке и металлических поверхностях).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозировка, мл | Объём бассейна, м³ | | | | | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| количество препарата, добавляемого в воду для понижения значения рН на 0,1 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |