Жидкое средство быстро и эффективно предотвращает рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладает эффектом осветления; рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

Применение: Препарат рекомендуется предварительно растворить в воде в отдельной емкости (понижая исходную концентрацию в 3-5 раз) и затем полученный раствор добавляют порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами) во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендуемые дозировки: - текущая обработка: 50мл (открытый бассейн) и 30мл (закрытый бассейн) на 10м3 воды каждые 5-7 дней. - «ударная» обработка: 150мл на 10м3 воды – по мере необходимости. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. - Заросший водорослями бассейн: на 10м³ воды - сначала 10таблеток ХЛОРИТЭКСа , затем (лучше - через 10-12 часов) 250мл АЛЬГИТИННа.

Меры предосторожности: - беречь от детей; - не смешивать с другой химией для бассейна; - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: содержит полимерные ЧАС;

Срок годности: три года с даты изготовления.

Условия хранения химии: хранить в герметичной упаковке при температуре не ниже 0 С.

|  |  |
| --- | --- |
| Дозировка, мл |                                Объём бассейна, м³ |
|       20 |      40  |      60  |       80 |      100  |      120  |
| текущая дезинфекция (открытый/закрытый бассейн) |    100/60 |  200/120  |  300/180  |  400/240  |  500/300 |  600/360 |
| "ударная" дезинфекция |      300 |     600  |      900 |      1200 |     1500  |      1800  |