Жидкое средство быстро и эффективно предотвращает рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладает эффектом осветления; рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

Применение: Препарат рекомендуется предварительно растворить в воде в отдельной емкости (понижая исходную концентрацию в 3-5 раз) и затем полученный раствор добавляют порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами) во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендуемые дозировки: - текущая обработка: 50мл (открытый бассейн) и 30мл (закрытый бассейн) на 10м3 воды каждые 5-7 дней. - «ударная» обработка: 150мл на 10м3 воды – по мере необходимости. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. - Заросший водорослями бассейн: на 10м³ воды - сначала 10таблеток ХЛОРИТЭКСа , затем (лучше - через 10-12 часов) 250мл АЛЬГИТИННа.

Меры предосторожности: - беречь от детей; - не смешивать с другой химией для бассейна; - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: содержит полимерные ЧАС;

Срок годности: три года с даты изготовления.

Условия хранения химии: хранить в герметичной упаковке при температуре не ниже 0 С.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозировка, мл | Объём бассейна, м³ | | | | | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| текущая дезинфекция (открытый/закрытый бассейн) | 100/60 | 200/120 | 300/180 | 400/240 | 500/300 | 600/360 |
| "ударная" дезинфекция | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |