
|  |  |
| --- | --- |
| **Кіраўніцтва карыстальніка**  **Знішчальнік насякомых JASMINE**  Мадэль: GB-16BL GB-30BL  Знішчальнік насякомых JASMINE выкарыстоўвае прамяні ультрафіялету, якія эфектыўна прыцягваюць такіх насякомых, як мухі, моль, камары і многіх іншых. Насякомыя гінуць ад электрычнага току, які праходзіць па металічнай сетцы. Знішчальнік насякомых працуе без хімікатаў, без старонніх пахаў, без спрэяў, не забруджвае навакольнае асяроддзе, бяспечны для людзей і жывёл. Ідэальна падыходзіць для выкарыстання дома, на вытворчасці, у месцах грамадскага харчавання, лякарнях i т.п.  **УВАГА:**   * Высокае напружанне! 2012-11-14_105951Не дакранайцеся да металічнай рашоткi. * Не дапускайце дзяцей да знiшчальнiка. * Не кладзіце пабочныя металічныя прадметы ўнутр рашоткі. * Не дапускайце пападання вады ці любых іншых вадкасцяў на прыбор. * Не накрывайце прыбор падчас выкарыстання. * Не ўсталёўвайце прыбор паблізу ад лёгкаўзгаральных прадметаў. * Перад выкарыстаннем праверце напружанне сеткі. * Ўсталёўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей. * Пры пашкоджанні прыбора звярніцеся ў сэрвісны цэнтр або да кваліфікаванага адмыслоўца. * Забаронена выкарыстоўваць знішчальнік у гаражах, адрынах і т. п. месцах. * Перад чысткай прыбора абавязкова адключыце яго ад сеткі. * Знішчальнік прызначаны толькі для працы ў бытавых памяшканнях. * Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі (у тым ліку дзяцьмi) з абмежаванымі фізічнымі, адчувальнымі або разумовымі магчымасцямі, а таксама з людзьмі з недастатковым вопытам і ведамі, пакуль яны не атрымаюць інструкцыі адносна карыстання прыборам ад чалавека, адказнага за іх бяспеку. * Захоўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей да 8 гадоў. * Не пакідайце дзяцей без нагляду пры ўключаным прыборы.   **Сетка:** AC220-240V 50/60Hz | **Руководство пользователя**  **Уничтожитель насекомых JASMINE**  Модель: GB-16BL GB-30BL  Уничтожитель насекомых JASMINE использует лучи ультрафиолета, которые эффективно привлекают таких насекомых, как мухи, моль, комары и многие другие. Насекомые погибают от электрического тока, проходящего по металлической сетке. Уничтожитель насекомых работает без химикатов, без посторонних запахов, без спреев, не загрязняет окружающую среду, безопасен для людей и животных. Идеально подходит для использования дома, на производстве, в местах общественного питания, больницах и т.п.  **ВНИМАНИЕ:**   * Высокое напряжение! 2012-11-14_105951Не прикасайтесь к металлическим решеткам. * Не допускайте детей к уничтожителю. * Не кладите посторонние металлические предметы внутрь решетки. * Не допускайте попадания воды или любых других жидкостей на прибор. * Не накрывайте прибор во время использования. * Не устанавливайте прибор вблизи от легковоспламеняемых предметов. * Перед использованием проверьте напряжение сети. * Устанавливайте прибор вдали от детей. * При повреждении прибора обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту. * Запрещено использовать уничтожитель в гаражах, сараях и т.п. местах. * Перед чисткой прибора обязательно отключите его от сети. * Уничтожитель предназначен только для работы в бытовых помещениях. * Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, пока они не получат инструкции относительно пользования прибором от человека, ответственного за их безопасность. * Храните прибор вдали от детей младше 8 лет. * Не оставляйте детей без присмотра при включенном приборе.   **Питание:** AC220-240V 50/60Hz |



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Знешняя рашотка  2. Трымальнікі рашоткі  3. Трансфарматар высокага напружання  4. LED-панэль  5. LED-трансфарматар  6. Сеткавы шнур  7. Латок для насякомых  8. Высакавольтная рашотка | 1. Внешняя решетка  2. Держатели решетки  3. Трансформатор высокого напряжения  4. LED-панель  5. LED-трансформатор  6. Сетевой шнур  7. Лоток для насекомых  8. Высоковольтная решетка |