**Назначение:** щелочная чистка ватерлинии бассейна - удаление грязи, слизи и жировых отложений.  
**Применение:** Перед чисткой уровень воды в бассейне понижают.   
Для чистки используют неразбавленное средство, которое распыляют на загрязненную поверхность края бассейна, оставляют на 1-2 минуты и затем смывают с помощью губки. При необходимости процедура повторяется. Если очистить загрязнения с помощью средства «КЛИН БОРТ» не удается, значит, присутствуют известковые и / или металлические отложения, очистить которые можно с помощью препарата «АНТИКАЛЬЦИТ»  
**Внимание:** Избегайте попадания средства на любые неустойчивые к щелочным материалам поверхности (например, алюминий). При чистке бассейна помещение должно хорошо проветриваться.  
**Меры предосторожности:** Внимание! При работе со средством использовать резиновые перчатки, средства защиты органов дыхания (маску) и глаз (очки).  
беречь от детей;  
не смешивать с другими химическими препаратами;  
при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.  
**Состав:** прозрачная жидкость желтого цвета; содержит щелочи, ПАВ, комплексообразователь, спирт, консервант.  
**Срок годности:** один год с даты изготовления.   
**Условия хранения:** хранить в крытом прохладном, хорошо проветриваемом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке; предохранять от нагрева и прямых солнечных лучей; избегать контакта с кислотами, окислителями и пероксидами. **Упаковка:** флакон 0,75л