**Назначение:** состав картриджа специально разработан таким образом, чтобы обеспечить полный уход за водой бассейна: поддержание концентрации остаточного свободного хлора (за счет комбинации быстро- и медленнорастворимых хлорсодержащих веществ);  стабилизация хлора (предотвращение  быстрого разложения активного хлора под воздействием УФ- излучения, яркого солнечного света и высоких температур);  поддержание прозрачности и чистоты воды (улучшение фильтрации);  предотвращение появления водорослей в бассейне; осветление воды за счет окисления загрязняющей воду органики.

**Применение:** предварительно промыть фильтр и откорректировать уровень рН воды в пределах 7,0-7,4. Необходимое количество картриджей (ВНИМАНИЕ! Картриджи не вскрывать!) поместить в скиммер при работающем  в режиме «фильтрация» насосе. После дозирования насос должен проработать не менее 4 часов.

**Дозировка** - в соответствии с показателем уровня остаточного свободного хлора в воде бассейна (должен постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л).

Ориентировочный расход: первое применение - 2 картриджа  на 8-12 м3 воды;

последующее применение - 1 картридж  на 8-12 м3 воды каждые 7-14 дней (дозировка и частота применения зависит от интенсивности использования бассейна и температуры воды). Использованный картридж (пакет) затем утилизируется. В случае возникновения проблем с водой (мутность, появление «зелени» и т.п.) следует дополнительно использовать препараты  «ХЛОРИТЭКС» (или «ХЛОРОКСОН») и «АЛЬГИТИНН» в ударной дозировке.

**Важные рекомендации:** условием максимально эффективной обработки воды является  еженедельная промывка фильтра; непрерывное добавление свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки) и постоянное поддержание:

- уровня рН воды в пределах 7,0–7,4 с помощью препарата «ЭКВИ-минус» (понижение) и «ЭКВИ-плюс» (повышение);

- уровня остаточного свободного хлора в пределах 0,3–0,5мг/л.

Данные показатели воды можно измерить с помощью «ПУЛТЕСТЕРа».

**Меры предосторожности:** хранить в недоступном для детей месте! Не употреблять внутрь. Не смешивать с другими химическими препаратами. При работе с препаратом использовать средства защиты рук (резиновые перчатки),  органов дыхания (маску или респиратор) и глаз (очки).  При попадании на кожу и/или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

**Состав**: хлорпроизводные изоциануровой кислоты, коагулянт, альгицид.